|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ABDULLAH1\AppData\Local\Temp\1f40476c-0d5e-415a-971a-342eda14546f_Fwd selcuk logo (1).zip.46f\selcuk-logo (111).jpg | **AĞ CİHAZLARI YAPILANDIRMA VE GÜNCELLEME**  | **Döküman No** | **SÜ-KYSBİDB-ŞM-02**  |
| **Yayın Tarihi** | 01.02.2018 |
| **Revizyon Tarihi/No** | 00 |
| **Sayfa No** |  1-1 |

Ağ cihazlarının kontrolü yapılır.

H

H

Tekrardan bağlanılarak uzaktan erişilebildiğinden emin olunur.

Değişiklik yapılması gereken cihazın konfigürasyonu gözden geçirilir.

E

Cihazlarda bir açık veya güncelleme ihtiyacı olup olmadığına karar verilir.

Herhangi bir değişiklik yapılmaz.

E

Yeni konfigürasyon ve yazılım güncellemesi yapılır.

Bağlantıda sorun olup olmadığı kontrol edilir.

Konfigürasyon düzeltilir.

Yeni konfigürasyon cihaza kaydedilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi | Onaylayan Daire Başkanı | Sayfa No1/1 |
| **Abdullah BAŞOĞUL** | **Kaan Doğan ERDOĞAN** |